**32**-> **16**+16->8+**8**+**16**->>8 + 4 + 4 + 8 + 8

16 16

4 +4 + 8

+4